|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  |  |

# **Техническое задание**

на выполнение ремонтно-восстановительных работ по замене резинотросовой ленты с заменой ковшей BEUMER для ковшового подъёмника B-840ММ L-50140мм поз 300-13 инв. (Р03159)

г. Тюмень

| № п/п | Общие сведения | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ»Адрес: 625047, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 6 км старо-тобольского тракта 20 |
|  | Основание для выполнения работ | Дефектные ведомости. |
|  | Наименование объекта | Ковшовый подъемник BEUMER 800x22987 мм. Поз.300-013, (Р03159). Участок отгрузки сыпучих нефтепродуктов (УОСНП). |
|  | Сроки выполнения работ | Апрель - Октябрь 2024г. |
|  | Исходные данные для выполнения работ | - настоящее техническое задание;- техническая документация на ковшовый подъемник;- перечень работ;- график производства работ. |
|  | Требование к количеству персонала подрядчика | Количество и состав персонала определяется Исполнителем исходя из согласованного графика проведения работ. |
|  | Подготовительные работы | - До проведения ремонтных работ (но не позднее чем за 4 недели до их начала) Исполнитель должен ознакомиться с технической документацией на ремонтируемое и ревизируемое оборудование, провести осмотр места проведения работ и в случае наличия замечаний заблаговременно уведомить Заказчика в письменной форме;- Заказчик своими силами выполняет подготовку оборудования к ремонтным работам (разборка электрической схемы, очистка деталей оборудования от крупных остатков продукта)- Ремонтные работы проводятся непосредственно на производственной площадке Заказчика и в помещении ремонтно – механического цеха Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ».- Исполнитель предоставляет график проведения работ по ремонту;- Исполнитель обеспечивает мобилизацию специалистов, прохождение инструктажей, по соблюдению требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.- Исполнитель предоставляет документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутриобъектового режимов.- Прохождение инструктажей по ОТ и ПБ, получение пропусков на сотрудников подрядной организации завершить за 2 дня до начала ремонта- Исполнитель обеспечивает наличие аттестованных специалистов для выполнения работ.- Исполнителю необходимо заблаговременно подготовить справки об отсутствии судимости у персонала.- Исполнитель предоставляет список планируемого к использованию и ввозу на объект оборудования и инструмента.- У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ.- Наличие у исполнителя физических ресурсов и производственных мощностей для реализации проекта.- Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания, обеспечивает питанием и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ туда и обратно. |
|  | Этапы проведения работ Исполнителем: | 8. Объем по замене резинотросовой ленты BEUMER для ковшового подъёмника8.1 Подготовительный этап (до проведения работ по замене конвейерной ленты ковшевого элеватора.). 8.1.1 Изучение технической документации:- генплан филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ»;- схемы площадок с расположением оборудования;- составление и согласование с заказчиком графика выполнения работ;8.1.2 Разработка и согласование с заказчиком перед началом работ ППР «На выполнение ремонтно-восстановительных работ по замене Металлотросовой ленты BEUMER для ковшового подъёмника B-840ММ L-50140мм поз 300-13»8.2 Основной этап 8.2.1 Выполнение работ по замене ленты конвейерной металлотросовой: - демонтаж ковшей (137 шт.);- демонтаж головки ковшового элеватора;- демонтаж кожухов шахты;- замена ленты ковшового элеватора (размер ленты ширина 840 мм, длина 50140 мм);- монтаж кожухов шахты;- монтаж головки ковшового элеватора;- монтаж ковшей (137 шт.);- подтверждение выполненных работ путем заполнения и подписания актов освидетельствования скрытых работ согласно фактически выполненных объёмов;- составление Исполнителем дефектной ведомости, а также подробного отчета по ремонту оборудования с указанием всех измерений и выявленных дефектов в процессе проведения ремонта;- присутствие представителя Исполнителя на производственной площадке после проведения ремонта (при пуске оборудования в эксплуатацию).8.3 Заключительный этап -Предоставление актов выполненных работ.-Предоставление отчетов о проделанной работе. |
|  | Климатические условия | Работы на открытых площадках.Температура окружающей среды в соответствии с погодными условиями. |
|  | Материалы и оборудование |  - Заказчик предоставляет Исполнителю ленту металлотросовую для проведения ремонтных работ; - До проведения работ (но не позднее чем за 4 недели до их начала) Исполнитель должен осмотреть материалы для проведения замены из наличия у Заказчика, провести осмотр места проведения работ и в случае наличия замечаний заблаговременно уведомить Заказчика в письменной форме.- При выполнении работ Исполнитель за счет собственных средств обеспечивает свой персонал инструментами необходимыми для выполнения работ. - Всё оборудование, инструменты, приспособления, приборы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о проверке и разрешения для применения в РФ. |
|  | Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности  | - Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ.- Наличие аттестации по промышленной безопасности ОТ, ПТМ, электробезопасности.- Обеспечение работников полным комплектом СИЗ (антистатическая спец. одежда, каска с хлястиком, противогаз либо самоспасатель, защитные очки, спец. обувь с усиленным подноском, перчатки, комплекты СИЗ для работы на высоте) осуществляется Исполнителем работ за свой счёт.- Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика.- Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности персоналом. |
|  | Гарантийные обязательства Исполнителя | - Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев. - Началом отсчета времени гарантийной эксплуатации считать дату подписания акта о приемке исполнительной документации.- За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет ответственность. |
|  | Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ | - В соответствии с графиком производства работ, на основании документов, подтверждающих объемы выполненных работ. |
|  | Требования в области охраны окружающей среды | - Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика и утилизируются за его счет в рамках его собственной разрешительной документации.- Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика. |
|  | Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы  | - Режим работы предприятия, круглосуточный.- Предусмотреть возможность выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём.- При необходимости иметь ресурсы для выполнения работы в выходные и праздничные дни. - На время проведения пусковых операций Исполнителю обеспечить присутствие ремонтного персонала. |
|  | Дополнительные требования | - Опыт работы подрядной организации по аналогичным договорам; - Официальный язык общения – русский. |