|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание

на выполнение работ по проточке, с целью последующего демонтажа,

гильз цилиндров 1-й и 2-й ступеней поршневого компрессора Howden Thomassen С-35.2

поз. 208-30К-002А, КУПВБ, ТЦКП №2.

| № п/п | Общие сведения | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»  Адрес: 625047, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 6 км старо-тобольского тракта 20 |
|  | Подрядчик | Определяется конкурсной комиссией |
|  | Наименование объекта | Поршневой компрессор Howden Thomassen С-35.2 поз. 208-30К-002А |
|  | Характеристика объекта | Производственная площадка опасного производственного объекта ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» |
|  | Сроки выполнения работ | Март 2024г.  **Дата начала работ с 16.03.2024г.**  Срок выполнения работ - 8 календарных дня, режим работы с 8:00 до 20:00 (либо круглосуточно - определяется Исполнителем), включая праздничные и выходные дни. |
|  | Исходные данные для выполнения работ | - графики производства работ;  - настоящее техническое задание;  - документация производителя оборудования из наличия у Заказчика |
|  | Подготовительные мероприятия | - за месяц до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком график проведения работ по настоящему техническому заданию;  - обеспечить приезд специалистов, прохождение инструктажей по соблюдению требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и получение пропусков завершить не позднее чем за один рабочий день до начала работ по графику;  - заблаговременно предоставить список планируемого к использованию, ввозу и вывозу оборудования и инструмента согласовать с Заказчиком в период подготовки к выполнению работ;  - заблаговременно до проведения ремонтных работ, но не позднее чем за 4 недели до их начала, Подрядчик должен провести осмотр места проведения работ с целью должной подготовки к ремонту, в случае наличия каких – либо пожеланий уведомить Заказчика официальным письмом для их рассмотрения. |
|  | Состав работ | Выполнить механическую проточку и последующий демонтаж гильз цилиндров 1 (диаметр 720 мм.) и 2 (диаметр 485 мм.) ступеней поршневого компрессора Howden Thomassen С-35.2, поз. 208-30К-002А, КУПВБ, ТЦКП №2.  При демонтаже не допускается повреждение тела цилиндра и других элементов компрессора, за исключением непосредственно обрабатываемых и демонтируемых элементов - гильз цилиндров 1 и 2 ступеней. |
|  | Требования к инструменту и материалам для выполнения работ: | - при выполнении работ Подрядчик своими силами и за счет собственных средств обеспечивает свой персонал инструментами, необходимыми для выполнения работ;  - всё оборудование, инструменты, приспособления, приборы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о поверке и разрешения для применения в РФ (при наличии данных требований). Ручной инструмент должен иметь искробезопасное исполнение. |
|  | Требования к персоналу подрядчика: | - наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава (обучение по профессии, аттестация по охране труда, электробезопасности, промбезопасности, ПТМ, ГПМ).  - предоставить все необходимое документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутриобъектового режимов;  - у всего персонала Подрядчика должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ; |
|  | Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности: | - выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ;  - наличие аттестации по промышленной безопасности  ОТ, ПТМ, электробезопасности, наличие полных комплектов спецодежды и СИЗ согласно требований Заказчика;  - соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика;  - подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности персоналом. |
|  | Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы | - режим работы предприятия, круглосуточный.  - предусмотреть выполнение работ с 8:00 до 20:00 (не менее), либо круглосуточно в 2 смены (определяется Исполнителем);  - при необходимости иметь ресурсы для выполнения работ в две смены, в выходные и праздничные дни;  - в случае выявления дополнительных объемов по согласованию с Заказчиком оперативно мобилизовать необходимые ресурсы. |
|  | Гарантийные обязательства Подрядчика | - за некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств Подрядчик несет ответственность согласно условиям договора |
|  | Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ Подрядчиком | - в соответствии с графиком производства работ, на основании документов, подтверждающих объемы выполненных работ;  - акт передачи оборудования в ремонт;  - акт передачи оборудования из ремонта;  - акт выполненных работ;  - отчет о проделанной работе. |
| 1. 2 | Дополнительные требования | - Подрядчик своими силами и за счёт собственных средств обеспечивает свой персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты согласно требований Заказчика, питанием, местами для проживания и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно;  - специально отведённые места для переодевания и душевые Заказчиком не предоставляются, явка персонала Подрядчика на место проведение работ осуществляется в спец. одежде и с комплектом СИЗ;  - опыт работы подрядной организации по аналогичным договорам, референс-лист;  - предоставление информации и подтверждающих документов в соответствии с требованиями конкурсных процедур. |
| 1. 2 | Требования к порядку формирования стоимости | По соглашению сторон устанавливается договорная стоимость выполнения работ, время в пути не оплачивается. |