|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

# **Техническое задание**

на поставку \_\_\_\_ Тосол до -45 °С \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет поставки | Поставка тосола с температурой замерзания -45 °С для нужд филиала ООО «БАЛЧУГ-ПЕТРОЛЕУМ» - «МНПЗ» |
|  | Предприятие-заказчик | **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ**  **ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЛЧУГ-ПЕТРОЛЕУМ»**  Юридический адрес:  109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.45, стр.1, пом.336  **ФИЛИАЛ ООО «БАЛЧУГ-ПЕТРОЛЕУМ»- «МНПЗ»**  Юридический адрес: 425258, Российская Федерация, Республика Марий Эл, м.р-н Оршанский, с.п. Марковское с. Табашино, тер. НПЗ, зд.1. |
|  | Место поставки | 425258, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, М.Р-Н ОРШАН-СКИЙ, С.П. МАРКОВСКОЕ,  С ТАБАШИНО, ТЕР. НПЗ, ЗД. 1 |
|  | Срок поставки | 12.04.2024 |
|  | Аналоги | Предусмотрены\*\*Допускаются предложения аналогов с предоставлением в составе заявки следующих документов:- Паспорт качества;- Паспорт безопасности; - Техническая документация (TDS) на русском языке, либо предоставить перевод.  - Сертификат соответствия.  Техническими специалистами будет проведена оценка на соответствие предлагаемой продукции. В случае несоответствия потребностям Общества заявки таких участников будут отклонены |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Тосол с температурой замерзания не выше-45 °С |
|  | Количество | 26000 кг |
|  | Тара | Бочки металлические объемом 200 литров |
|  | Требования к хранению | Антифриз необходимо хранить и перевозить в исправных металлических герметически закрывающихся бидонах и бочках с завинчивающимися пробками. Крышки и пробки должны быть опломбированы |
|  | Требования к сопроводительной документации | паспорт качества и паспорт безопасности химического вещества (с переводом на русский язык)протокол испытаний (при наличии)  Паспорт качества или сертификат соответствия обязательно должен содержать следующую информацию:   * наименования показателей качества; * методы испытаний; * нормативные значения по технической документации; * фактические значения испытаний; * дата производства.   Заказчик в праве запросить иные документы у поставщика. |
|  | Дополнительные требования | Дата изготовления – 2024 год. |
|  | Особые условия | Поставляемый тосол обязательно должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ранее не использованным, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).  Возможность проведения технического аудита организации Участника представителями Заказчика в период проведения закупки. |