|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

# **Техническое задание**

на поставку холодильника лабораторного

во взрывозащищенном исполнении

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет поставки | Поставка холодильника лабораторногово взрывозащищенном исполнении для нужд филиала ООО «БАЛЧУГ-ПЕТРОЛЕУМ» - «МНПЗ» |
|  | Предприятие-заказчик | ФИЛИАЛ ООО «БАЛЧУГ-ПЕТРОЛЕУМ»-«МНПЗ» |
|  | Место поставки | 425258, Республика Марий Эл, м.р-н Оршанский, с.п. Марковское, с. Табашино, тер.НПЗ  ФИЛИАЛ ООО «БАЛЧУГ-ПЕТРОЛЕУМ»-«МНПЗ». |
|  | Срок поставки | Согласно договора |
|  | Аналоги | Предусмотрены\*\*Допускаются предложения аналогов с предоставлением в составе заявки следующих документов:- Паспорт качества;- Паспорт безопасности; - Техническая документация (TDS) на русском языке, либо предоставить перевод.  - Сертификат соответствия.  Техническими специалистами будет проведена оценка на соответствие предлагаемой продукции. В случае несоответствия потребностям Общества заявки таких участников будут отклонены |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Холодильник лабораторный во взрывозащищенном исполнении (внутреннее по объему камеры и внешнее по корпусу) для хранения проб нефти и нефтепродуктов.  Поддерживание температуры: 0/+5…+20°С. |
|  | Количество | 1 шт. |
|  | Тара | Согласно эксплуатационной документации. ГОСТ 15150-69 |
|  | Требования к хранению | Согласно эксплуатационной документации. ГОСТ 15150-69 |
|  | Требования к сопроводительной документации | Паспорт.  Руководство по эксплуатации на русском языке (либо перевод на русский язык)  Сертификат взрывозащиты |
|  | Дополнительные требования | Для хранения 40 шт. бутылок объемом 1,0 л.  Диаметр бутылки 10 см, высота 30 см.  Общая площадь полок не менее 400 см2 (кратность 10 см), высота между полками 32-35 см |
|  | Особые условия | - |