**Основная информация по катализатору ТК-578 Brim с пониженной активностью**

**Область применения:** в гидрообессеривании сырья (дизельное топливо) в процессах гидроочистки.

**Состояние:** пыль/лом катализатора (не пригодный для регенерации)

**Марка катализатора:** ТК-578.

**Дата выгрузки:** март 2022 года.

**Срок эксплуатации:** 4 года.

 **Примеси:** серы не более 10% масс, углерода не более 10% масс.

Содержание металлов, оксидов металлов в новом катализаторе ТК-578 Brim отражено в таблице 1, в соответствии с паспортами безопасности.

Таблица 1 - Содержание металлов, оксидов металлов в новом катализаторе ТК-578 Brim.

|  |  |
| --- | --- |
| Марка катализатора |  Компоненты, % масс |
| СоО | Al2O3 | МоО3 | В2О3 |
| ТК-10 | 3-5 | 70-80 | 20-26 | 1-3 |

**Тара:** металические бочки 200л.

**Количество тарных мест:** 24 бочки, 4 бочки на одном деревянном поддоне.

**Фактический вес нетто:** 3705,50 кг.

**Предоставление пробы:** по запросу.

**Приложения:** Паспорт безопасности ТК-578