**Основная информация по катализатору ТК-578 Brim с пониженной активностью**

Выгруженный катализатор, бывший в эксплуатации, применялся в гидрообессеривании сырья (дизельное топливо) в процессах гидроочистки.

**Состояние:** пыль/лом катализатора (не пригодный для регенерации)

**Спецификация выгруженного катализатора:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Номенклатурный номер** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Год выгрузки** |
| 1 | Катализатор TK-578 Brim с пониженной активностью | Р0000004868 | кг | 2871,5 | 2022 |
| 2 | Смесь катализаторов отработанных (пыль) | ТТ004652 | кг | 3705,500 | 2019 |
| 3 | ИТОГО |  |  | 6577 |  |

**Состав нового катализатора согласно паспорту безопасности:**

|  |  |
| --- | --- |
| Марка катализатора |  Компоненты, % масс |
| СоО | Al2O3 | МоО3 | В2О3 |
| ТК-578 Brim | 3-5 | 70-80 | 20-26 | 1-3 |

**Причина выгрузки:** окончание срока эксплуатации.

**Тара хранения:** металлические бочки 200л.

**Количество тарных мест:** (2019 год выгрузки) -24 бочки, 4 бочки на одном деревянном поддоне

 (2022 год выгрузки) -18 бочек, 4 бочки на одном деревянном поддоне.

**Предоставление пробы:** по запросу.

**Приложения:** Паспорт безопасности ТК-578