# **Техническое задание**

на поставку жидкого азота для нужд
филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ»

г. Тюмень

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет поставки | Поставка жидкого азота для нужд филиалаООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» |
|  | Предприятие-заказчиктелефон, факс-e-mail-специалист группы горюче-смазочных материалов и химреагентов | ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»тел.: +7(3452) 28-43-01, факс: +7(3452) 28-41-80tender@tnpz.rusinvest.ruПанов Сергей Геннадьевич Тел.: +7 (3452) 53-23-80, добавочный 7005 s.panov@tnpz.rusinvest.ru. |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область, г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20 |
|  | Срок и объем поставки | Согласно плана закупок |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Азот жидкий, Особой чистоты 1-й сортГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73)Объемная доля азота, %, не менее 99,999Аналоги не рассматриваются. |
|  | Потребность  | Согласно заявке заказчика (бюджет 2023г) |
|  | Тара | Жидкий азот поставляется в автоцистернах, предусмотренных для данного вида продукта, обеспечивающих его сохранность при транспортировке, доставке, а также его жидкое агрегатное состояние. Автоцистерны должны иметьв исправном состоянии насос для закачки жидкого азота, с рукавом не менее 7 метров и возможностью подключения к системе закачивания посредством гайки EURO DN 40. |
|  | Требования к сопроводительной документации | Поставка жидкого азота сопровождается следующим документом: 1. *Паспорт качества*

на соответствие партии жидкого азота требованиям ГОСТ 9293-74.В паспорте качества должно быть указано следующее:* № партии
* № цистерны
* Количество азота, т
* Объемная доля азота, %, не менее
* Объемная доля кислорода, %, не более
* Содержание масла, механических примесейи влаги в жидком азоте
* Объемная доля водорода, %, не более
* Объемная доля суммы углеродосодержащих соединений в пересчете на CH4, %, не более
* Дата изготовления
1. *Паспорт безопасности химической продукции*

Иные документы предоставляются по запросу заказчика.Вся документация должна быть на русском языке |
|  | Требования к процедуре входного контроля | При поступлении жидкого азота на территорию завода заказчика, партия поставки проходит обязательную процедуру входного контроля путем проверки:- наличия и укомплектованности сопроводительной документации в соответствиис договором поставки;- показателей, заявленных в паспорте качества;- веса, заявленного в товарной накладной.В случае выявления нарушений вышеуказанных пунктов, партия считается не прошедшей входной контроль.Жидкий азот, поступивший без сопроводительной документации или с неправильно оформленной документацией (исправления, неразборчивость, отсутствие информации о предприятии-изготовителеи предприятии-поставщике) на входной контрольне допускается.Жидкий азот, не прошедший входной контроль, запрещается к выдаче в производство. В этом случае предъявляется претензия к поставщику специалистом, ответственным за поставку жидкого азота.Если поставщик отказывается выполнять свои обязательства и не найдены пути решения проблем, организуется претензионная работа. |