# **Техническое задание**

на поставку жидкого азота для нужд   
филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ»

г. Тюмень

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет поставки | Поставка жидкого азота для нужд филиалаООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» |
|  | Предприятие-заказчик  телефон, факс  -e-mail  -специалист группы горюче-смазочных материалов и химреагентов | ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»  тел.: +7(3452) 28-43-01, факс: +7(3452) 28-41-80  [tender@tnpz.rusinvest.ru](mailto:tender@tnpz.rusinvest.ru)  Панов Сергей Геннадьевич  Тел.: +7 (3452) 53-23-80, добавочный 7005 [s.panov@tnpz.rusinvest.ru.](mailto:s.panov@tnpz.rusinvest.ru) |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область,  г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20 |
|  | Срок и объем поставки | Согласно плана закупок |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Азот жидкий, Особой чистоты 1-й сорт  ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73)  Объемная доля азота, %, не менее 99,999  Аналоги не рассматриваются. |
|  | Потребность | Согласно заявке заказчика (бюджет 2023г) |
|  | Тара | Жидкий азот поставляется в автоцистернах, предусмотренных для данного вида продукта, обеспечивающих его сохранность при транспортировке, доставке, а также его жидкое агрегатное состояние. Автоцистерны должны иметь в исправном состоянии насос для закачки жидкого азота, с рукавом не менее 7 метров и возможностью подключения к системе закачивания посредством гайки EURO DN 40. |
|  | Требования к сопроводительной документации | Поставка жидкого азота сопровождается следующим документом:   1. *Паспорт качества*   на соответствие партии жидкого азота требованиям ГОСТ 9293-74.  В паспорте качества должно быть указано следующее:   * № партии * № цистерны * Количество азота, т * Объемная доля азота, %, не менее * Объемная доля кислорода, %, не более * Содержание масла, механических примесей и влаги в жидком азоте * Объемная доля водорода, %, не более * Объемная доля суммы углеродосодержащих соединений в пересчете на CH4, %, не более * Дата изготовления  1. *Паспорт безопасности химической продукции*   Иные документы предоставляются по запросу заказчика.  Вся документация должна быть на русском языке |
|  | Требования к процедуре входного контроля | При поступлении жидкого азота на территорию завода заказчика, партия поставки проходит обязательную процедуру входного контроля путем проверки:  - наличия и укомплектованности сопроводительной документации в соответствии с договором поставки;  - показателей, заявленных в паспорте качества;  - веса, заявленного в товарной накладной.  В случае выявления нарушений вышеуказанных пунктов, партия считается не прошедшей входной контроль.  Жидкий азот, поступивший без сопроводительной документации или с неправильно оформленной документацией (исправления, неразборчивость, отсутствие информации о предприятии-изготовителе и предприятии-поставщике) на входной контроль не допускается.  Жидкий азот, не прошедший входной контроль, запрещается к выдаче в производство. В этом случае предъявляется претензия к поставщику специалистом, ответственным за поставку жидкого азота.  Если поставщик отказывается выполнять свои обязательства и не найдены пути решения проблем, организуется претензионная работа. |