|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  |  |
|   |  |  |

# **Техническое задание**

НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ,

РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора | Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий, сооружений и технического освидетельствования оборудования, работающего под избыточным давлением, эксплуатируемого на ОПО ООО «БАЛЧУГ-ПЕТРОЛЕУМ» |
|  | Предприятие-заказчик | ООО "БАЛЧУГ-ПЕТРОЛЕУМ" |
|  | Место оказания услуг | ФИЛИАЛ ООО «БАЛЧУГ-ПЕТРОЛЕУМ»-«МНПЗ», 425258, Республика Марий Эл, М.Р-Н ОРШАНСКИЙ, С.П. МАРКОВСКОЕ, С ТАБАШИНО, ТЕР. НПЗ, ЗД. 1 |
|  | Срок оказания услуг | с 01.04.2024 по 31.12.2024 |
|  | Опасный производственный объект | Площадка производства первичной переработки нефти, I класс опасности |
|  | Требования к экспертной организации | 1. Наличие лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности;
2. Наличие в штате экспертов:

- область аттестации Э7ТУ категория эксперта 1;- область аттестации Э7ЗС категория эксперта 1;- область аттестации Э12ТУ категория эксперта 1; |
|  | Количество | В соответствии с приложением к техническом заданию |
|  | Требования к сопроводительной документации | Оформление заключения экспертизы промышленной безопасности на бумажном и электронном носителе в соответствии с требованиями НТД |
|  | Дополнительные требования | - Проведение дополнительно технического освидетельствования оборудования (НВО, ГИ) с записью в паспорт оборудования в рамках проведения экспертизы промышленной безопасности;- Возможность проведения исполнителем диагностических работ с применением метода акустической эмиссии оборудования при проведении пневматических испытаний.- Проведение технического диагностирования и технического освидетельствования оборудования, отмеченного знаком «\*» в период остановочного ремонта с **20.04.2024 по 10.05.2024** |
|  | Особые условия | Возможность выполнения работ в течение 5 календарных дней с момента получения заявки |