|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ  Директор филиала  ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ф. Беляков  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. |

# **Техническое задание**

на поставку Фильтров воздушных шкафных

г. Тюмень

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет поставки | Поставка Фильтров воздушных шкафных для нужд филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» (г. Тюмень) |
|  | Предприятие-заказчик | ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область,  г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20 |
|  | Срок поставки | В соответствии с предложением поставщика |
|  | Аналоги | Предусмотрены\* \* Техническими специалистами будет проведена оценка на соответствие предлагаемой продукции. В случае несоответствия потребностям Общества заявки таких участников будут отклонены |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Сменный фильтрующий вкладыш для вентиляторов телекоммуникационных шкафов со следующими габаритами:  - 173х173 мм (аналог фильтра Rittal SK 3181.100);  - 220х220 мм (аналог фильтра Rittal SK 3182.100);  - 290х290 мм (аналог фильтра Rittal SK 3183.100). |
|  | Количество | 173х173 – 1925 шт;  220х220 – 525 шт;  290х290 – 80 шт. |
|  | Тара | Нет требований |
|  | Требования к хранению | Нет требований |
|  | Требования к сопроводительной документации | Нет требований |
|  | Дополнительные требования | Толщина фильтрующего слоя от 12 до 17 мм;  Класс фильтрации не ниже F5. |
|  | Особые условия | Нет |

**Разработчик:**

Главный специалист участка АСУ ТП Гошко А.В.

(должность) (ФИО)

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник участка АСУ ТП Палей С.В.

(должность) (ФИО)

Начальник отдела АСУ ТП и С Самсонов А.В.

(должность) (ФИО)