|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

# **Техническое задание**

НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ,

РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора | Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий, сооружений и технического освидетельствования оборудования, работающего под избыточным давлением, эксплуатируемого на ОПО ООО «БАЛЧУГ-ПЕТРОЛЕУМ» |
|  | Предприятие-заказчик | ООО "БАЛЧУГ-ПЕТРОЛЕУМ"ФИЛИАЛ ООО «БАЛЧУГ-ПЕТРОЛЕУМ»-«МНПЗ» |
|  | Место оказания услуг | ФИЛИАЛ ООО «БАЛЧУГ-ПЕТРОЛЕУМ»-«МНПЗ», 425258, Республика Марий Эл, М.Р-Н ОРШАНСКИЙ, С.П. МАРКОВСКОЕ, С ТАБАШИНО, ТЕР. НПЗ, ЗД. 1 |
|  | Срок оказания услуг | с даты подписания договора до 31.12.2023 |
|  | Опасный производственный объект | Площадка производства первичной переработки нефти,I класс опасности |
|  | Требования к экспертной организации | 1. Наличие лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности; 2. Наличие в штате экспертов:   - область аттестации Э7ТУ категория эксперта 1;  - область аттестации Э7ЗС категория эксперта 1;  - область аттестации Э12ТУ категория эксперта 1; |
|  | Количество | В соответствии с приложением к техническом заданию |
|  | Требования к сопроводительной документации | Оформление заключения экспертизы промышленной безопасности на бумажном и электронном носителе в соответствии с требованиями НТД |
|  | Дополнительные требования | - Проведение технического освидетельствования оборудования (НВО, ГИ) с записью в паспорт оборудования в рамках проведения экспертизы промышленной безопасности;  - Проведение исполнителем гидравлических испытаний оборудования, отмеченного знаком «\*» с использованием собственного оборудования для подъема давления (до 25МПа)  - Проведение исполнителем диагностических работ с применением метода акустической эмиссии оборудования, отмеченного знаком «\*\*» при проведении пневматических испытаний. |
|  | Особые условия | Возможность выполнения работ в течение 5 календарных дней с момента получения заявки |