|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

# **Техническое задание**

на поставку ламп светодиодных  LED 25вт Е27  Navigator белый 94 338 NLL-T75-25-230-840-E27

г. Тюмень

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет поставки | Ламп светодиодных  LED 25вт Е27  Navigator белый 94 338 NLL-T75-25-230-840-E27 |
|  | Предприятие-заказчик | ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область,  г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20 |
|  | Срок поставки | В соответствии с проектом договора |
|  | Аналоги | Предусмотрены\*\*Допускаются предложения аналогов с предоставлением в составе заявки следующих документов: - Техническая документация (TDS) на русском языке, либо предоставить перевод. Габаритные размеры. Техническими специалистами будет проведена оценка на соответствие предлагаемой продукции. В случае несоответствия потребностям Общества заявки таких участников будут отклонены |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | 1. Лампа светодиодная  LED 25вт Е27  Navigator белый 94 338 NLL-T75-25-230-840-E27  Назначение, технические характеристики и габаритные размеры:  - Тип –светодиодная  - Напряжение – 220-240В  - Мощность -25Вт  - Тип напряжения -АС  - Цветовая температура -4000К  - Габаритные размеры корпуса 75х178мм (диаметр, длина)  - Форма –трубчатая  - Световой поток -2000Лм  - Цоколь –Е27  - Тип стекла колбы -матовый  - Диапазон рабочих температур – от -40 до +40С  - Угол рассеивания -270º  - Срок службы – не менее 40000ч.  - Класс энергоэффективности -А |
|  | Количество | 1. Лампа светодиодная  LED 25вт Е27  Navigator белый 94 338 NLL-T75-25-230-840-E27 -2200шт. |
|  | Тара | Защитная упаковка от механических повреждений |
|  | Требования к хранению | Согласно технической документации. |
|  | Требования к сопроводительной документации | 1.Нет |
|  | Дополнительные требования | 1. Нет |
|  | Особые условия | 1. Нет |