|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание

на выполнение работ по балансировке мембранной муфты «мультипликатор – электродвигатель» для компрессора рециркулирующего газа Hitachi BCH359 поз. 204К301

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Общие сведения | Содержание основных данных и требований |
| 1. | Заказчик | ООО «РУСИНВЕСТ» |
| 2. | Место расположения объекта | Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ»  Адрес: 625047, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень,  ул. 6 км Старого Тобольского тракта, д. 20 |
| 3. | Основание для выполнения работ | Муфта в сборе требует балансировки ввиду вновь изготовленной полумуфты для мультипликатора (производитель – ООО «НТЦ-КОНАР». |
| 4. | Подрядчик | Определяется конкурсной комиссией |
| 5. | Наименование объекта | Мембранная муфта 67R416-496.7-ZZ |
| 6. | Характеристика объекта | См. приложение 1 |
| 7. | Сроки выполнения работ | Не более 7 календарных дней (учитывая период транспортировки в обе стороны) |
| 8. | Состав работ | Динамическая балансировка муфты на специализированном балансировочном станке (стенде). Класс точности балансировки G 2,5 согласно ГОСТ ИСО 1940-1–2007. Оформление отчёта по результату выполненных работ. |
| 9. | Исходные данные для выполнения работ | Настоящее техническое задание. Документация производителя оборудования. |
| 10. | Материалы и оборудование | При выполнении работ Исполнитель за счет собственных средств обеспечивает свой персонал материалами и инструментами, необходимыми для выполнения работ. |
| 11. | Гарантийные обязательства Исполнителя | - Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев.  - Началом отсчета времени гарантийной эксплуатации считать дату подписания акта выполненных работ. |
| 12. | Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ | На основании документов, подтверждающих объемы выполненных работ, отчёт о проделанной работе и протокол балансировки, видеоотчёт. |
| 13. | Дополнительные требования | - Опыт работы по аналогичным договорам.  - Наличие производственных мощностей и соответствующего оборудования для выполнения работ.  - Предоставление информации и подтверждающих документов в соответствии с требованиями конкурсных процедур. |
| 14. | Транспортировка | Транспортировка к месту проведения работ и обратно до склада Заказчика осуществляется за счёт Исполнителя. |
| 15. | Требования к порядку формирования стоимости | По соглашению сторон устанавливается договорная стоимость и сроки выполнения работ. |

Приложения:

1. Чертеж и характеристики мембранной муфты 67R416-496.7-ZZ.